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[image: C:\Documents and Settings\Семья\Рабочий стол\Новая папка\1.jpg] Конструктивные отличия Тремоло   Компания  Seydel - "Fanfare-S" с язычками из нержавеющей стали HOHNER : -УБРАНА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА НА ВДОХ И ВЫДОХ, СДЕЛАНО ОДНО ОКНО НА ВДОХ И ВЫДОХ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО СДЕЛАТЬ 12 ОТВЕРСТИЙ ВМЕСТО 24-Х, КАК В ДЕСЯТКЕ. Язычки поставлены крест на крест. В ПЕРВЫХ  4-Х ОКОШКАХ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ СДЕЛАНЫ ОТВЕРСТИЯ, КАК В ДАРЕВЯННЫХ КОРПУСАХ ХОНЕР. Передняя съемная панель с 12-ю отверстиями позволяет, без потерь дыхания,   своеобразно подавать струю на язычки, чтопрекрасно улучшает качество и исполнительские возможности этой конструкции ТРЕМОЛО
[image: http://cs625530.vk.me/v625530370/295c1/a-nOjZldmUA.jpg]

image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
) '
C.A.SEYDELSBHNE 1





